Aula prática 3 – resolução

Site: grab.com

1. Uma imagem com texto

   Descrição gerada automaticamenteAsset: receipt.grab.com

HTTP 1.1

2.1. Ping scan do endereço 192.168.196.50:

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

* 1. Scanning agressivo do endereço 192.168.196.50 no ficheiro: ex.2.2.txt

Comando utilizado: nmap -A 192.168.196.50 > ex2.2.txt

Conseguimos obter informação sobre os serviços e versões de cada porta, assim como o seu estado.

2.3. Scan do intervalo de portas 1 a 1000 do endereço 192.168.196.50:

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

2.4. List scan da rede de casa 192.168.1.112

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

1. Network packets capturados pelo Wireshark no ficheiro: wireshark.pcapng